ICS 55.040

A 82

|  |
| --- |
|  |

BB

中华人民共和国包装行业标准

BB/T XXXXX—2017

|  |
| --- |
|  |

清真（HALAL）制品包装通用要求

General requirements for Halal products packaging (HALAL)

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
|  |
| （本稿完成日期：2017.8.10） |

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国包装联合会提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC49)归口。

本标准主要起草单位：银川市富邦印刷包装有限公司、中国清真产品包装研发中心。

本标准主要起草人：

清真（HALAL）制品包装通用要求

1. 范围

本标准规定了清真（Halal）制品包装的术语和定义、总则、产品分类、技术要求、企业资质要求、规范要求、加工场所要求、辅助设备及其它要求、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于清真（Halal）制品包装物的生产、加工。

1. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 6544-2008 瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 11718-2009 中密度纤维板

GB/T 13023-2008 瓦楞芯（原）纸

GB/T 18455-2010 包装回收标志

GB 13432 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签

GB/T 23156-2010 包装 包装与环境 术语

NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则

DB 64/T543-2015 清真食品认证通则

1. 术语和定义

下列术语和定义及GB/T 23156-2010、NY/T 658-2015、DB64/T543-2015确定的术语和定义适用于本标准。

清真 （Halal）

**Halal,**中文是指“清真”。清真（HALAL）就是伊斯兰教规指称的合法性行为。

清真制品（Halal products）

清真制品指符合伊斯兰教规规定，为穆斯林加工生产饮食及日常用品的，并应通过清真认证的产品。

阿拉伯胶 （Gum arabic）

阿拉伯胶（也称阿拉伯树胶）有着复杂的分子结构，主要包括有树胶醛糖、半乳糖、葡萄糖醛酸等。是一种天然植物胶，取自一种名为Acacia的树，由树的汁液凝结而成。品质良好的阿拉伯胶颜色呈琥珀色，且颗粒大而圆，主要产于阿拉伯、非洲，目前也有经过精制过程而得的粉末状阿拉伯胶。

清真（Halal）水性油墨（Halal water-based ink）

指以水溶性树脂为主要原料，添加颜料、填料及助剂（植物油）等经复合研磨加工制成的符合伊斯兰教规规定的清真制品包装印刷用水性油墨。

1. 产品分类

产品按照用途不同主要可分为以下3类：

1. 清真制品纸类包装；
2. 清真制品金属类包装；
3. 清真制品塑料制品类包装。
4. 要求
   1. 总则
      1. 严格保证清真制品包装的纯洁性，保障清真制品包装的质量安全，保障穆斯林的清真饮食安全，符合世界穆斯林国家和地区的认证相关标准要求。

5.1.2 清真制品包装应符合国家和地方相关卫生标准、质量标准、出入境管理的规定。

* + 1. 本标准是清真制品包装的标准化生产、投入品监管、关键点控制、清真安全保障的技术规范，是产品认证的技术规范，是确保清真产品的品质和安全性的技术规范。
  1. 特殊要求
     1. 清真制品包装纸箱用胶应符合相关标准要求，并不得含有穆斯林禁忌成分，或用阿拉伯胶,阿拉伯胶应符合相关标准要求。
     2. 清真制品包装印刷用油墨应符合相关标准要求，并不得含有穆斯林禁忌成分，或用清真（Halal）水性油墨，水性油墨应符合相关标准要求。
     3. 清真制品包装企业所用生产原料应符合DB64/T543-2015相关规定及国家安全标准规定。
     4. 包装所用扁丝应有镀层的低碳金属钉线，不得有锈斑、剥层、龟裂或其他使用上的缺陷。
  2. 技术要求
     1. 纸类包装

原纸应符合GB/T13023-2008的要求,植物纤维板应符合GB /T 11718-2009的要求，瓦楞纸板应符合GB/T 6544-2008的规定。

5.3.2金属类包装

应使用符合伊斯兰教规规定材料，不应使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料。

* + 1. 塑料类制品包装

在保护内装物完好无损的前提下，宜采用单一材质的材料,使用的聚氯乙烯制品，其单体含量应符合食品安全国家标准要求,使用的聚苯乙烯树脂或成型品应符合相关标准要求。

* 1. 食品安全卫生性能

产品应符合国家法律法规和相关卫生标准规定。

* 1. 企业资质要求
     1. 从事清真制品包装印刷、原材料及制品生产供应企业的资质，应按照清真（Halal）穆斯林相关禁忌规定执行。

5.7.2 从事清真制品包装企业的产品须通过清真（Halal）认证，方可生产清真制品专用包装。

* + 1. 企业的名称、商标不得有伊斯兰教、穆斯林禁忌的内容。
    2. 企业负责人或主要管理人员中，应有1位以上是穆斯林。

5.7.5 企业采购、保管和主要质检工作人员队伍里应当其中有1位并经过伊斯兰教有关清真知识培训的穆斯林。

5.7.6 企业员工中应有一定数量的穆斯林。

* + 1. 企业员工应当经过伊斯兰教有关清真知识培训后上岗。

5.7.8 企业应当具有清真产品生产的环境、技术、设备、管理制度、人文等方面的条件。

* + 1. 企业应有完善的质量控制措施，有完备的生产销售记录档案。并逐步建立建全商品追溯管理体系。

5.8 加工场所要求

* + 1. 加工场所应当符合穆斯林所要求的清洁环境。
    2. 加工场所不得有穆斯林禁忌的任何物品。
    3. 加工场所的工作人员不得有穆斯林禁忌的任何行为。
  1. 辅助设备及其他要求
     1. 生产加工清真（Halal）制品包装的装置、器皿、机器和辅助设备应符合DB64/T543-2015规定。
     2. 用过的或接触过穆斯林禁忌物的装置、器皿和机器应按伊斯兰教规要求清洗。

1. **标志与标签要求**

6.1 包装物的文字、形状和图案不得印有穆斯林宗教用语、（如《古兰经》和圣训内容，“清真言”、“太思米”）；宗教图案（如天房、圣寺等挂图）和伊斯兰教禁忌图案等。

* 1. 用于食品包装的标签应符合GB 7718、GB 13432 的规定。
  2. 用于保健品、药品、化妆品、日用化学品等物品的包装标签应符合相应标准要求。

1. 质量检验

7.1 清真制品包装的质量检验应按照相应产品标准和安全卫生标准执行，检测内容应包括外观尺寸、物理机械性能、安全卫生性能、标志与标签等指标。

7.2 清真制品包装的原料和油墨、粘合剂等辅料的检验也应按照相应的国家或行业相关标准的执行。

7.3 正常生产时，每季度应至少对安全卫生性能进行一次检验。

1. 标识、包装、运输和贮存要求

8.1标识

出厂产品应提供充分的产品信息，包括标签、说明书等标识内容和产品合格证明。外包装应有明显的标识，储运标识按GB/T191-2008执行、包装回收标识GB/T 18455-2010规定执行。

* 1. 包装

包装物应清洁、卫生并应符合DB64 / T543-2015的相关规定。

* 1. 运输

运输工具应清洁、卫生，运输过程中应防止日晒、雨淋。搬运时应轻拿轻放，不得抛摔。不得与有毒、有害、有异味及不符合伊斯兰教规规定的物品（非清真物品）混装混运。

* 1. 贮存

应贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，不得与有毒、有害、有异味及不符合DB64/T543-2015规定的穆斯林禁忌物品共同存放，产品码放离地10cm,离墙20cm。短期露天存放时，应防雨、防晒。不得与非清真物品混淆。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_